**门禁、监控系统日常配件市场调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **预估数量** | **技术参数要求** | **参数响应情况(完全响应/正偏离/负偏离)** | **响应品牌** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 门禁控制器 | 100 | 1．电气性能（基本参数）供电电源：DC12V±2V／5A（主板电流＜100mA）。刷卡处理时间：≤0.1秒。读头接入：WG26、WG34通讯方式,自动识别。通讯方式：RS-232／RS-485（自动转换），或TCP／IP。通讯距离与速率：RS-485：1000M 9600bps（最大115200bps）TCP／IP：100M 10M（最大100M）存储容量：授权用户：5万人；事件、记录：150000条（可扩展到44万条）开锁时间：0.1～6553.5秒开门超时报警：1～255秒（0表示开锁时间到即报警）1)信息输出：4路继电器电锁控制信号，1路继电器报警控制信号，1路操作正确指示信号，1路错误操作指示信号2)信息输入：4路开门按钮，4路门磁；1路联动警报，2路刷卡控制信号；2路读卡器。3)LED状态指示：2个通讯指示，1个运行指示，1个刷卡处理指示，1个系统异常指示。4)开门方式：支持单卡、超级用户密码、卡+密码、管理卡、多卡开门（最多6张）、无卡开门、远程开门等5)超级用户：支持8900个6)等级控制：支持99级用户通行权限7)时段控制：支持通行时段、假日时段、门磁检测时段、报警时段、常开/常闭时段设置8)通行时段：每周7天每天可独立设置50个允许通行时间段和相应通行权限范围、开门方式9)假日控制：支持45个节假日设置，每个节假日可独立设置20个允许通行时间段和相应通行权限范围，开门方式10)常闭／开：联动警报自动处理，每周7天每天独立设置30个相应外接设备启用时间段11)警报控制：支持异常开门、开门超时报警与恢复；支持火灾、防盗联动警报与恢复；支持胁迫报警与恢复12)安全控制：支持多门互锁、反潜回等控制；支持身份、胁迫密码自定义13)通信控制：支持主动/被动报告记录、主动/被动上传卡号由PC控制四种方式14)永不当机：支持系统故障自动检测、自动重启等以防止死机现象15)安全保护：支持四级防雷通讯保护；支持抗强电、短路、误接自动隔离与恢复接口保护2.配件要与微耕系统配接联动工作 |  |  |  |  |
| 2 | 门禁读卡器(读IC卡） | 200 | 1、防复制卡功能：配合2008MC读卡器，对CPU卡进行加密内部认证，有效防止复制卡应用。2、防撬报警：当读卡器被撬开，读卡器现场报警，后台报警，并生成记录信息（可选）3、电源过流保护：短接读卡器电源，不影响主控系统正常工作，防止人为破坏开门4、支持WG26,WG34,RS485通讯方式5、支持刷卡、NFC、密码识别 |  |  |  |  |
| 3 | 电磁锁 | 200 | 1、DC12V 电流500mA2、支持180/280/320KG标准吸力3、开锁时间<1秒4、外壳材质铝合金5、单门：适应木门、铁门、玻璃门等 |  |  |  |  |
| 4 | 出门按钮 | 100 | 1、86型PC阻燃材料2、供电方式：干节点信号控制3、弹力持久，受力平稳 |  |  |  |  |
| 5 | 门禁遥控器模块 | 50 | 1、含接受板，自动对码2、带3个无线遥控器 |  |  |  |  |
| 6 | 摄像机 | 100 | 采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测支持萤石云平台接入支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境1个内置麦克风，高清拾音支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：2.5 m~∞4 mm：2.8 m~∞6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125°4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104°6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光距离：最远可达30 m防补光过曝：支持补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 WPoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8 W电源接口类型：Ø5.5 mm圆口产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm包装尺寸：235 × 120 × 125 mm设备重量：630 g带包装重量：836 g 防护：IP67**注：包含接入海康监控系统平台接入授权费** |  |  |  |  |
| 7 | 交换机（8口） | 50 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口交换容量 20 Gbps包转发率 14.88 Mpps支持IEEE 802.3at/af端口最大供电功率：30 W整机最大供电功率：60 W支持6 KV防浪涌支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳无风扇设计工作温度：0°C~40°C安装方式：桌面式可壁挂 |  |  |  |  |
| 8 | 可视对讲（一对一） | 20 | 1、操作系统：嵌入式操作系统2、屏幕尺寸：无屏3、屏幕分辨率：无4、摄像头参数：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光5、操作方式：1个实体按键6、存储容量：本地支持2000个用户，10000张合法卡7、认证方式：支持刷卡（IC卡卡号、CPU卡序列号）8、通信方式：有线网络9、网络协议：支持SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isapi协议、SDK协议、萤石协议10、硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*4，继电器接口\*111、安装方式；壁挂安装12、供电方式：DC 12V /私有POE13、设备功耗：≤10W14、工作温度：-40℃-＋60℃15、工作湿度：10%-95%16、防护等级：IP6517、产品尺寸：138mm×65mm×27mm七寸全数字室内机操作系统：嵌入式Linux操作系统屏幕规格：7英寸彩色触摸TFT LCD，1024\*600分辨率，电容式触摸屏通讯方式：有线网络（10M/100M自适应以太网）网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP供电方式：【输入】私有PoE供电或DC12V供电；【输出】支持一路 12V/200mA 供电输出用于为探测器供电（仅私有PoE供电时）运行功耗：≤6W，启动功耗≤12W；环境要求：工作温度：-10℃-＋55℃ ，工作湿度：10％-90％产品尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长\*宽\*高）通话对讲：支持室内机之间的户户语音对讲和户内语音对讲，支持添加通讯录、通话记录查询；消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录；预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起喊话，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；呼叫中心：支持室内机与中心管理机之间双向对讲；防区设置：支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等8个防区的个性化设置；情景模式：支持设置在家、外出、睡眠等智慧安防模式，预设防区开关状态；主副机管理：同一房号支持多台室内机，同户最多支持1主5副6台室内机；自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码；降噪与回声消除：采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；处理器：高性能嵌入式处理器报警输入：有线报警输入：支持8路有线防区接入无线报警输入：不支持 网络接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口IO输入：8路防区 RF433：不支持 Ethernet：支持 设备电源：DC 12V/2A（不配电源，集中供电） 工作温度和湿度：-10-55 显示屏类型：TFT 显示屏类型：TFT显示屏尺寸：7英寸显示屏分辨率：1024\*600 音频压缩标准：G.711 U音频压缩码率：64Kbps音频输入：内置全指向麦克风音频输出：内置扬声器音频质量：支持噪声抑制和回声消除 有线网络接口：1个 RJ45 10 M/100 M自适应以太网口无线网络接口：不支持网络协议：TCP/IP, SIP, RTSP 电源：输入电源：网线供电或DC 12 V输出电源：DC 12 V Max. 200 mA功耗：≤ 6 W工作温度：- 10 °C ~ + 50 °C工作湿度：10% ~ 90%  |  |  |  |  |
| 9 | 可视对讲（一对二） | 20 | 1、操作系统：嵌入式操作系统2、屏幕尺寸：无屏3、屏幕分辨率：无4、摄像头参数：CMOS低照度200w像素高清彩色摄像头，红外补光5、操作方式：1个实体按键6、存储容量：本地支持2000个用户，10000张合法卡7、认证方式：支持刷卡（IC卡卡号、CPU卡序列号）8、通信方式：有线网络9、网络协议：支持SIP2.0、TCP/IP、RTSP、isapi协议、SDK协议、萤石协议10、硬件接口：RJ45\*1，电源接口\*1，RS485\*1，IO输入\*4，继电器接口\*111、安装方式；壁挂安装12、供电方式：DC 12V /私有POE13、设备功耗：≤10W14、工作温度：-40℃-＋60℃15、工作湿度：10%-95%16、防护等级：IP6517、产品尺寸：138mm×65mm×27mm【功能特性】：1、采用监控级200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持作为安防监控点7\*24全天候预览、录像；2、采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 ；3、自带门禁功能，实现单元门的电控；4、支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用；5、支持本地发卡功能，实现免平台、免中心管理，基线可存储10000张合法卡；6、支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；7、支持与室内机、中心管理机之间双向对讲；8、支持云眸社区接入，配合云眸社区APP实现云对讲功能；9、支持VOIP电话网关功能，通过云眸配置业主手机号，在室内机和APP无应答时可拨打业主电话；10、支持一台主机带多台副机管理，同单元最多支持1拖8共9台门口机；11、设备支持最大6路同时取流，支持最多可以同时呼叫6台室内机（室内机1主5副配置）；12、支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警；13、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；14、工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置）网络接口：1IO输入：4开锁继电器：2门磁接入：1 供电方式：私有POE;DC 12V语言：中文工作温度：-30℃~60℃IP防护等级：IP65外形尺寸：138\*65\*27mm 七寸全数字室内机操作系统：嵌入式Linux操作系统屏幕规格：7英寸彩色触摸TFT LCD，1024\*600分辨率，电容式触摸屏通讯方式：有线网络（10M/100M自适应以太网）网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP供电方式：【输入】私有PoE供电或DC12V供电；【输出】支持一路 12V/200mA 供电输出用于为探测器供电（仅私有PoE供电时）运行功耗：≤6W，启动功耗≤12W；环境要求：工作温度：-10℃-＋55℃ ，工作湿度：10％-90％产品尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长\*宽\*高）通话对讲：支持室内机之间的户户语音对讲和户内语音对讲，支持添加通讯录、通话记录查询；消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录；预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起喊话，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；呼叫中心：支持室内机与中心管理机之间双向对讲；防区设置：支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等8个防区的个性化设置；情景模式：支持设置在家、外出、睡眠等智慧安防模式，预设防区开关状态；主副机管理：同一房号支持多台室内机，同户最多支持1主5副6台室内机；自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码；降噪与回声消除：采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；处理器：高性能嵌入式处理器报警输入：有线报警输入：支持8路有线防区接入无线报警输入：不支持 网络接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口IO输入：8路防区 RF433：不支持 Ethernet：支持 设备电源：DC 12V/2A（不配电源，集中供电） 工作温度和湿度：-10-55 显示屏类型：TFT 显示屏类型：TFT显示屏尺寸：7英寸显示屏分辨率：1024\*600 音频压缩标准：G.711 U音频压缩码率：64Kbps音频输入：内置全指向麦克风音频输出：内置扬声器音频质量：支持噪声抑制和回声消除 有线网络接口：1个 RJ45 10 M/100 M自适应以太网口无线网络接口：不支持网络协议：TCP/IP, SIP, RTSP 电源：输入电源：网线供电或DC 12 V输出电源：DC 12 V Max. 200 mA功耗：≤ 6 W工作温度：- 10 °C ~ + 50 °C工作湿度：10% ~ 90%  |  |  |  |   |
| **总计金额（元）** |  |  |  |  |   |

|  |
| --- |
| **报价公司（盖章）：**  |
| **联系人：**  |
| **联系电话：** |
| **报价日期： 年 月 日** |